Чек-лист ежесменного осмотра спецтехники
	Машина (марка, модель)
	
	Гос. / инвентарный номер
	

	Дата
	
	Смена
	

	Машинист (ФИО)
	
	Наработка на начало смены, м/ч или км
	


	№
	Что проверить
	Норма
	Замечание

	Двигатель и жидкости

	1
	Уровень моторного масла по щупу
	
	

	2
	Уровень охлаждающей жидкости
	
	

	3
	Течи масла, топлива, охлаждающей жидкости под машиной
	
	

	4
	Ремни привода, воздушный фильтр (индикатор засорения)
	
	

	5
	Запуск, посторонние шумы, цвет выхлопа
	
	

	Гидравлика

	6
	Уровень масла в гидробаке
	
	

	7
	Течи по гидроцилиндрам, РВД и соединениям
	
	

	8
	Работа рабочего оборудования без рывков и посторонних звуков
	
	

	Ходовая часть / шины

	9
	Шины: давление, порезы, грыжи; гайки колёс
	
	

	10
	Гусеницы: натяжение, башмаки, пальцы (для гусеничной техники)
	
	

	11
	Тормоза рабочий и стояночный, рулевое управление
	
	

	Электрика и световые приборы

	12
	Фары, габариты, поворотники, стоп-сигналы
	
	

	13
	Приборная панель: контрольные лампы, ошибки
	
	

	14
	АКБ и клеммы, звуковой сигнал
	
	

	Безопасность

	15
	Огнетушитель: на месте, пломба, срок
	
	

	16
	Аптечка: на месте, срок годности
	
	

	17
	Ремень безопасности
	
	

	18
	Сигнал заднего хода
	
	

	19
	Противооткатные упоры, знак аварийной остановки
	
	

	Кабина

	20
	Стёкла и зеркала: целые, чистые
	
	

	21
	Стеклоочистители и омыватель
	
	

	22
	Двери, замки, поручни и ступени
	
	

	23
	Чистота кабины, посторонние предметы под педалями
	
	


	Машина допущена к работе: да / нет
	

	Замечания переданы механику (кому, когда)
	


	Роль
	ФИО, подпись, время

	Машинист (провёл осмотр)
	

	Механик (выпуск на линию)
	


Шаблон bortovoy.com. Вести этот журнал в телефоне голосом — приложение «Бортовой»: https://bortovoy.com/get/
Шаблон bortovoy.com — вести этот журнал в телефоне: Бортовой




